(module SK6812-SIDE-A (layer F.Cu) (tedit 6205A40B)
  (fp_text reference REF** (at 2.032 -1.397) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SK6812-SIDE-A (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.7 -0.6) (end 4.3 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.3 -0.6) (end 4.3 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.3 0.7) (end 3.7 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.7 1.4) (end -0.7 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.7 1.4) (end -0.7 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd custom (at 0 0) (size 1 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.05 -0.525) (xy 0.5 -0.525) (xy 0.5 0.675) (xy -0.05 0.675)) (width 0))
    ))
  (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 0.7 1.2) (drill (offset 0 0.075)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0))
  (pad 3 smd rect (at 2.375 0) (size 0.45 1.2) (drill (offset 0 0.075)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0))
  (pad 4 smd custom (at 3.6 0) (size 1 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.05 -0.525) (xy -0.5 -0.525) (xy -0.5 0.675) (xy 0.05 0.675)) (width 0))
    ))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/sk6812.3dshapes/SK6812-SIDE-A.step
    (offset (xyz 1.76 -0.6 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
