(module BM28B0.6-24DS (layer F.Cu) (tedit 6180705A)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.515 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BM28B0.6-24DS (at 0 3.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.795 -1.925) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.795 -1.925) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.795 -1.575) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.795 -1.575) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.795 -1.225) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.795 -1.225) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.795 -0.875) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.795 -0.875) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.795 -0.525) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.795 -0.525) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.795 -0.175) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.795 -0.175) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.795 0.175) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.795 0.175) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.795 0.525) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.795 0.525) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.795 0.875) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0.795 0.875) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.795 1.225) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0.795 1.225) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -0.795 1.575) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.795 1.575) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -0.795 1.925) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 0.795 1.925) (size 0.41 0.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -0.745 -2.63) (size 0.31 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 0.745 -2.63) (size 0.31 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -0.745 2.63) (size 0.31 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 0.745 2.63) (size 0.31 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
